**DZ\_K41\_ML\_NEU\_V3.3.4\_180522**

Model: TV-NVR208, TV-NVR216, TV-NVR2208, TV-NVR2216, TV-NVR2432;

Update:

1. E-mail triggered snapshot resolution change to 720p.

**DZ\_K41\_ML\_NEU\_V3.3.4\_180413**

Model: TV-NVR208, TV-NVR216, TV-NVR2208, TV-NVR2216, TV-NVR2432;

Update:

1. Fix IP scan issue ;

**DZ\_K41\_ML\_NEU\_V3.3.4\_161227**

Model: TV-NVR208, TV-NVR216, TV-NVR2208, TV-NVR2216, TV-NVR2432;

Update:

1. Change to inactive password rule;

**DZ\_K41\_ML\_NEU\_V3.3.4\_161012**

Model: TV-NVR208, TV-NVR216, TV-NVR2208, TV-NVR2216, TV-NVR2432;

Update:

1. Fix bug after system testing with IPC;

**DZ\_K41\_ML\_NEU\_V3.3.4\_160927**

Model: TV-NVR208, TV-NVR216, TV-NVR2208, TV-NVR2216, TV-NVR2432;

Update:

1. Fix IPC resolution saving bug;

**DZ\_K41\_ML\_NEU\_V3.3.4\_160922**

Model: TV-NVR208, TV-NVR216, TV-NVR2208, TV-NVR2216, TV-NVR2432;

Update:

1. Add TV-NVR216 description in web client;
2. Fix Max number of IPC channels bug;

**DZ\_K41\_ML\_NEU\_V3.3.4\_160804**

Model: TV-NVR208, TV-NVR216, TV-NVR2208, TV-NVR2216, TV-NVR2432;

Update:

1. Set Net Fault-tolerance as default;
2. Set default IP of Net Fault-tolerance to 192.168.10.60;
3. Set default IP of Multi-Address to 192.168.10.60 and 192.168.10.61;

**DZ\_K41\_ML\_NEU\_V3.3.4\_160718**

Model: TV-NVR208, TV-NVR216, TV-NVR2208, TV-NVR2216, TV-NVR2432;

Update:

1. Add two way audio function in local menu;
2. Add time synchronization to IPC option;
3. Fix app scan failure for TV-NVR2432;